
**Une image contenant Police, Graphique, graphisme, logo

Description générée automatiquement**

QUICK START

**Utilisation**

Prérequis : Installer l’application « PreSens Wireless Studio » disponible sur le store sur un smartphone ou tablette Androïd ou un Apple

1. **Lancer l’application** sur votre téléphone et sélectionner l’appareil que vous voulez connecter. Si aucun appareil n’apparait, appuyer sur SCAN.
2. **Vérifier les unités** (Oxygène en mg/L, température automatique) dans l’onglet PARAMETERS
3. **Lancer la mesure** dans l’onglet LIVE VIEW
4. Mesure ponctuelle : appuyer sur Single Measurement
5. Mesure en continu :
   1. Choisir l’intervalle de mesure
   2. Activer ou désactiver l’enregistrement « Logging measrement data »
   3. Appuyer sur START
   4. **Arrêter la mesure** : uniquement dans le cas d’une mesure en continu appuyer sur STOP.



Attention : si la mesure n’est pas arrêtée, elle va continuer même en cas de déconnexion et ce jusqu’à épuisement des batteries.

1. **Exporter les mesures** : onglet MEASUREMENTS
   1. Choisir le fichier
   2. DOWNLOAD
   3. EXPORT
2. **Se DECONNECTER** : appuyer sur DISCONNECT onglet LIVE VIEW.

Tant que l’Oxymeter est connecté à votre smartphone ou tablette il est non visible pour les autres téléphones ou tablettes.

**Oxymeter non détecté**

Si l’Oxymeter n’est pas détecté par votre téléphone, vérifier :

1. Que le Bluetooth de votre téléphone est actif
2. Que l’Oxymeter est à portée (10 m)
3. Que l’Oxymètre n’est pas connecté à un autre appareil
4. Que l’Oxymètre a des batteries chargées

**Batterie**

En cas de changement de batterie, effectuer une mesure SINGLE MEASUSREMENT pour « rafraichir » l’affichage du niveau de charge de la batterie.